Set Associative Cache

2^y Zeilen

Cache Tag Memory Hauptspeicher

0 1 . . . 2^s − 1

3A5F E682
      CD84

(CRL) 3AB5

2^s CRLs

Zeile Cache-Kapazität: K_c = 2^{s+y+m} Worte = 2^{s+y+m+q} Byte

0 1 . . . 2^s − 1 2 4 1 3 l bit

2^sEinträge

0 1 2 3 4 . . . 2^l − 1

      3A5F E682
CD84

(CRL) 3AB5

2^l CRLs

Zeile Hauptspeicher-Kapazität:

K_m = 2^{l+y+m} Worte = 2^{l+y+m+q} Byte

Aufbau einer Cache Refill Line (CRL)

2^q Byte

Wort

2^m Worte CRL Interpretation der Hauptspeicher-Adresse

n 0 (n = l + y + m + q − 1)

l bit y bit m bit q bit

Associative Cache

Set Associative Cache für den Sonderfall y = 0

Direct Mapped Cache

Set Associative Cache für den Sonderfall s = 0